Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Nr 1300-OP.261.2.243.2017

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I zamówienia: Roboty remontowe pomieszczenia serwerowni**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr  | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt. | 1,000 |
| 2 | KNR 4-01 0304/01 | Zamurowanie otworu w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,460 |
| 3 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej po zamurowaniach | m2 | 3,690 |
| 4 | KNR 0-19 0928/12 | Demontaż ścianki przeszklonej z PCW - analogia | m2 | 6,930 |
| 5 | KNR 4-01 0708/01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15 cm po zdemontowanej ścnance | m | 5,300 |
| 6 | KNR 0-23 2611/02 | Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (powierzchnia ścian i sufitów) | m2 | 44,090 |
| 7 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (przyjęto 50% powierzchni ścian i sufitów) | m2 | 20,000 |
| 8 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 13,868 |
| 9 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 30,226 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Spuszczenie wody ze zładu | godz. | 2,000 |
| 11 | KNR 4-02 0512/01 | Demontaż zaworu grzejnikowego i dwuzłączki średnicy 15 mm o połączeniu gwitnowanym | szt. | 2,000 |
| 12 | KNR 4-02 0520/02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego | kpl | 1,000 |
| 13 | KNR 4-02 0307/01 | Zakorkowanie podejść c.o. średnicy 15 mm - analogia | szt. | 2,000 |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Napełnienie wody w zładzie | godz. | 2,000 |
| 15 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – izolacja pionow c.o. i rur przyłącznych | m | 8,000 |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Odpowietrzenie instalacji c.o. | godz. | 4,000 |

**Część II zamówienia: Dostawa i montaż drzwi oraz okien z żaluzjami**

1. Dostawa, demontaż istnielących i montaż trzech sztuk okien z żaluzjami o n/w parametrach:

- okno 900x1400,

- IDEAL 4000 70COEX,

- szklenie 44.4/16/4 szyba zespolona klasy P4,

- okucie przeciwwyważeniowe RC2 (wk2),

- kolor biały obustronnie,

- żaluzja wewnętrzna srebrna.

- klamki do okien z kluczykami

2. Dostawa, demontaż starych i montaż drzwi wejściowych od strony korytarza o n/w parametrach:

- drzwi GERDA WD Antywłamaniowe klasa 2 wg ENV,

- kolor – jak pozostałe na korytarzu lub podobne,

- kierunek: lewe,

- wzór tłoczenia: płaskie,

- wymiar ościeżnicy 80 cm,

- wyposażenie standardowe:

- skrzydło drzwi metalowe laminowane wielowarstwowo folią PVC w kolorze drzwi,

- ościeżnica metalowa laminowana folią PVC w kolorze skrzydła,

- tarcza drzwiowa z klamko-gałką,

- zamek główny ZW 1000 – ATEST kl. „C”,

- wkładka zamka głównego WKM4 VARIANT AB (z kluczami montażowymi) – ATEST klasy „C”,

- zamek dodatkowy Gerda ZW550,

- wkładka zamka dodatkowego WKE1 z pokrętłem ,

- 3 zawiasy , trójdzielnie wzmocnione,

- stałe bolce wyważeniowe od strony zawiasów,

- uszczelka przylgowa skrzydła,

- próg montażowy,

- materiały instalacyjne,

- demontaż starych, wstawienie drzwi nowych i obróbka szpaletów,

- elektrozaczep w ościeżnicy,

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta drzwi, potwierdzoną aktualnym certyfikatem.