**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu**

**Nr 1300-OP.261.2.243.2.2017**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Dostawa, demontaż istnielących i montaż dwóch sztuk okien z żaluzjami o n/w parametrach:

- okno 900x1400,

- IDEAL 4000 70COEX,

- szklenie 44.4/16/4 szyba zespolona klasy P4,

- okucie przeciwwyważeniowe RC2 (wk2),

- kolor biały obustronnie,

- żaluzja wewnętrzna srebrna.

- klamki do okien z kluczykami,

- obróbka szpaletów.

2. Dostawa, demontaż starych i montaż drzwi wejściowych od strony korytarza o n/w parametrach:

- drzwi GERDA WD Antywłamaniowe klasa 2 wg ENV,

- kolor – jak pozostałe na korytarzu lub podobne,

- kierunek: lewe,

- wzór tłoczenia: płaskie,

- wymiar ościeżnicy 80 cm,

- wyposażenie standardowe:

- skrzydło drzwi metalowe laminowane wielowarstwowo folią PVC w kolorze drzwi,

- ościeżnica metalowa laminowana folią PVC w kolorze skrzydła,

- tarcza drzwiowa z klamko-gałką,

- zamek główny ZW 1000 – ATEST kl. „C”,

- wkładka zamka głównego WKM4 VARIANT AB (z kluczami montażowymi) – ATEST klasy „C”,

- zamek dodatkowy Gerda ZW550,

- wkładka zamka dodatkowego WKE1 z pokrętłem,

- 3 zawiasy, trójdzielnie wzmocnione,

- stałe bolce wyważeniowe od strony zawiasów,

- uszczelka przylgowa skrzydła,

- próg montażowy,

- materiały instalacyjne,

- demontaż starych, wstawienie drzwi nowych i obróbka szpaletów,

- elektrozaczep w ościeżnicy,

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta drzwi, potwierdzoną aktualnym certyfikatem.

**UWAGA !!!**

Podane w opisie przedmiotu zamowienia nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie materiałów innych producentów
o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy podany w opisie przedmiotu zamówienia.