Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych urządzeń mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego i wykazać w ofercie ich równoważność załączając stosowne dokumenty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spawarka inwertorowa SNAKE 200P | Zasilanie: 230V 50Hz, Pobór mocy: 6,6 kVA, Zabezpieczenie: 25 A, Prąd spawania: 200 A, Znamionowy prąd spawani w cyklu P60%: 200A, Napięcie biegu jałowego: 59 V, Regulacja prądu: płynna, Stopień ochrony: IP21, Waga: 8kg |
| 2. | Przyłbica Linc Screen II | Obszar okna 110 x 90 mm, ochrona UV/IR do DIN 16, stopień zaciemnienia w stanie jasnym DIN 4, regulacja stopnia ściemniania DIN 9-13, pokrętło zewnętrzne, baterie słoneczne, załączanie automatyczne, czas przełączania-zaciemniania 0,1 ms,min. Prąd zaciemnienia dla TIG 10 A |
| 3. | Myjka ciśnieniowa KARCHER K2 Compact home | Moc 1400W, Ciśnienie maksymalne 110bar, maksymalny przepływ 360l/h, pokrycie 20 m², maksymalna temperatura 40C, waga 4kg, długość węża 4m |
| 4. | Prostownik DFC – 50 | Napięcie zasilania 230V, Analogowy amperomierz, Napięcie prądu ładowania 12/24V, Prąd ładowania 20A/30A, Maksymalny prąd ładowania 45A, Pobór mocy ładowania 950W, Pobór prądu przy rozruchu 6,4kW, Max. prąd rozruchu 130A, Ciężar 9,0 kg, Wymiary 300 x 220 x 190 |
| 5. | Przedłużacz ogrodowy 40m 2x1 | Przedłużacz 1-gniazdowy (kosiarkowy) bez uziemienia, przewód 2x1mm2, Parametry: 10A, 250V~ |
| 6. | Myjka ciśnieniowa KARCHER K3 FULL CONTROL ENTRY+ | Ciśnienie (bar/MPa): 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12, Wydajność tłoczenia (l/h): maks. 380, Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): maks. 40, Zasilanie (V): 230 / 240, Moc przyłącza (kW): 1,6, Wydajność powierzchniowa (m²/h): 25, Ciężar bez wyposażenia (kg): 4,4, Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 307 x 272 x 600 |
| 7. | Zestaw wkrętaków ślusarskich D70PP10S | 1szt. - chwytak magnetyczny L-450mm , 4szt. - wkrętaki krzyżakowe: 1.0x75, 2.0x100, 3.0x125, 2.0x38 , 5szt. - wkrętaki płaskie: 5.5x100, 6.5x125, 8.0x150, 9.5x175, 6.5x38  |
| 8. | Kompresor Metabo 50l 50-250 WOF | Wydajność na ssaniu: 200 l/min, Wydajność na tłoczeniu: 110 l/min, Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%): 95 l/min, Maks. ciśnienie: 8 bar, Moc znamionowa: 1.5 kW, Maksymalna prędkość obrotowa: 2850 /min, Wielkość zbiornika: 50 l, Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 81 dB(A), Wymiary: 780 x 400 x 625 mm, Ciężar: 32 kg,  |
| 9. | Zamiatarka STARMIX255 | Szerokość zamiatania 55 cm, Wydajność zamiatania 1600 m2/h, Pojemność zbiornika max 25 l, Waga 6 kg |
| 10. | Kosa FS55 R Sthil o mocy 1,0KM i wadze 4,9 kg z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem obwiedniowym (749) | Pojemność skokowa cm³ 27,2, Moc kW/KM 0,75/1, Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 2) 95, Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 2) 108, Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 3) 8,5/8,5, Średnica cięcia mm 420, Moc kW/KM 0,75/1,0, Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC 25-2 |
| 11. | Kosiarka spalinowa 6,75 KM 196CC OHV 7w1 | Moc 6,75KM, Maks. Obroty silnika 3600rpm, Pojemność silnika 196cm3, Regulacja wysokości Centralna, Wysokość ścinania 25-75mm (8-stopniowa regulacja), Pojemność kosza 60L, Szerokość koszenia 480mm, Materiał obudowy stal |
| 12. | Urządzenie wielofunkcyjne Yato YT 82220 z akcesoriami | Liczba obrotów/oscylacji [1/min] 15000-22000, Powierzchnia szlifująca [mm] 80x80x80, Typ włącznika Suwakowy, Beznarzedziowe mocowanie akcesoriów, Funkcje Cięcie, Skrobanie, Szlifowanie |
| 13. | Czujnik tlenku węgla Kidde 10 z wyświetlacze, LCD i wbudowanym zailaniem 10LLDCO | Czujnik tlenku węgla z sensorem elektrochemicznym. Zasilany z wbudowanej baterii nie wymagającej wymiany w całym okresie użytkowania urządzenia. Posiada wyświetlacz LCD pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM\*. Pomiary koncentracji CO wykonywane są co sekundę. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). |
| 14. | Drabina ALD 5 PRACTYL | Jednostronna, wykonana z trwałego aluminium drabina do użytku domowego. Wyposażona w stopki antypoślizgowe oraz pałąk zabezpieczający zdecydowanie zwiększający bezpieczeństwo użytkowaniaZasięg roboczy (w cm): 299,5Maks. obciążenie: 125Ilość stopni: 5 |
| 15. | Pasy mocujące z napinaczem zapadkowym model 8180, LC 750KG, długość 8m/25mm, haki pojedyncze, EN 12195-2 | model 8180, LC 750KG, długość 8m/25mm, haki pojedyncze, EN 12195-2 |
| 16. | Myjka ciśnieniowa KARCHER K2 Basic | Wydajność tłoczenia [litr/h] 360, długość węża 3m, Ciśnienie [bar] 110, waga 4,2 |
| 17. | Myjka ciśnieniowa KARCHER K2 Premium Full Control Home 16734260 | Wydajność tłoczenia [litr/h] 360, długość węża 6m, Ciśnienie [bar] 110, waga 4,6 |