**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu**

**Nr 1300-OP.261.2.98.2.2018**

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
|  | KNR 4-01 0419/02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m | szt. | 7,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0420/01 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | mb | 14,00 |  |  |
|  | KNR 4-01 0735/10 Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II lub III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - analogia - kominy | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 0-23 0933/05 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych | m2 | 31,914 |  |  |
|  | KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt. | 50,00 |  |  |
|  | NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 4,767 |  |  |