***Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu***

***nr 0700-OP.2300.270.2019***

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1. Wykonanie prac remontowo-budowlanych** w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu, ul. Zacisze 17, 34-400 Nowy Targ.

**2. Zakres prac remontowo-budowlanych w kolejności technologicznej do wykonania:**

**- prace zewnętrzne:**

* Wyrównanie zapadniętej kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół studzienki o powierzchni około 6 m2.
* Montaż rynny oraz rury spustowej na zadaszeniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Długość rynny 4,5 m, długość rury spustowej 6,5 m. – zgodnie z załączonym schematem,
* Wymiana zapadniętego progu aluminiowego w głównych drzwiach wejściowych o długości 1,5 m.

**3. Prace remontowe wewnętrzne na I piętrze: wymiana wykładziny wraz z malowaniem ścian i sufitów oraz wykonanie ocieplenia przemarzającej ściany w pokoju 206:**

* wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń biurowych (część mebli w zabudowie nie będzie wynoszona),
* wykonanie ocieplenia przemarzającej ściany w pokoju 206 – powierzchnia 12,75 m2 - Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnej technologii przeznaczonej do pomieszczeń biurowych zapewniającej zabezpieczenia pomieszczenia przez przemarzaniem,
* demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej w pokojach: 201; 202; 203; 204; 207; 212; 213, powierzchnia 231,13 m2 – pod wykładziną dywanową ułożony jest parkiet,
* przygotowanie podłoża pod układanie wykładziny dywanowej w rolkach, powierzchnia pozioma (wykładzina dywanowa układana będzie na zamontowanym parkiecie) - 231,13 m2,
* układanie wykładziny dywanowej w rolkach wykładzina dywanowa układana będzie na zamontowanym parkiecie w ww. pomieszczeniach - 231,13 m2
* listwy przyścienne – cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm – ok. 170,35 m.
* przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na ścianach, gruntowanie w pomieszczeniach: 201; 202; 203; 204; 206, 207; 211; 212; 213; 208; 209; korytarz, klatka schodowa - 859,83 m2
* gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian w ww. pomieszczeniach - 859,83 m2 ,
* przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na sufitach, gruntowanie w pomieszczeniach: 201; 202; 203; 204; 206; 207; 209; 211; 212; 213; 205; 210; korytarz; klatka schodowa – 326,84 m2 ,
* dwukrotne malowanie sufitów w ww. pomieszczeniach - 326,84 m2,
* przygotowanie podłoża oraz dwukrotne malowanie futryn w pomieszczeniach 209; 211 – 7 szt.

**4. Prace remontowe wewnętrzne na parterze: wymiana wykładziny wraz z malowaniem ścian i sufitów:**

* wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń biurowych (część mebli w zabudowie nie będzie wynoszona),
* demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej oraz parkietu w pomieszczeniu 107 - (32,20 m2),
* przygotowanie podłoża pod układania wykładziny termozgrzewalnej w ww. pomieszczeniu (należy uwzględnić wyrównanie poziomu posadzki pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem) - 32,20 m2,
* układanie wykładziny termozgrzewalnej wraz z wywinięciem na ścianę na wysokość około 6 cm - 32,20 m2, długość ścian 21,50 m,
* przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na ścianach, gruntowanie w pomieszczeniach: 107; 111; 112; 113; korytarz i klatka schodowa; 108; 109 - 220,29 m2,
* dwukrotne malowanie ścian w ww. pomieszczeniach – 220,29 m2,
* przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na sufitach, gruntowanie pomieszczeniach w ww. pomieszczeniach - 158,06 m2 ,
* dwukrotne malowanie sufitów - 158,06 m2,
* przygotowanie podłoża oraz dwukrotne malowanie futryn w pomieszczeniach 111; 112; 113 – 8 szt.

**5. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac i przygotowania oferty.**

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć **kosztorys wykonania prac** **oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 30 000 zł**.

**7. Wykonanie prac remontowych (dodatkowe informacje)**:

1) W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć a następnie wnieść i ustawić meble (biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły, itp.).

2) Po zerwaniu starej wykładziny Wykonawca musi uwzględnić ewentualną naprawę podłoża oraz wywóz i utylizację wykładziny.

3) kolor ścian i sufitów – zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy (jeden kolor).

**8. Parametry wykładziny dywanowej:**

* kolor – zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy,
* klasa użytkowania - co najmniej 32,
* trudnopalność - co najmniej Cfl-sl,
* antyelektrostatyczność - tak,
* odporność na kółka krzeseł - tak (użytkowanie ciągłe),
* grubość całkowita – w przedziale 5,5 - 7,5 mm,
* gramatura runa: minimum 470 gr/m2
* zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej.

**9. Parametry wykładziny termozgrzewalnej:**

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu np: EMINENT, MEGALIT, TORO EL, OPTIC COMPACT TARKETT lub równoważne.

Dane techniczne i właściwości produktu:

* klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34,
* grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,
* grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,
* dostarczana w postaci rolki EN 426 – 2 m x 23 mb,
* stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,
* wzór bezkierunkowy,
* wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),
* zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 846 SANITIZED treatmsnt,
* odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P (Eminent), Grupa T (Megalit, Optic),
* wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,
* właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,
* odporność chemiczna wg EN 423 – wysoka odporność,
* oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,
* zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej,
* kolor – zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy.

10. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej.