1. **Komplet kluczy nasadowych 2 szt.**

**(komplet zawierający 96 elementów 1/2" oraz 1/4")**

**Komplet 96 elementów w standardzie napędu 1/2" oraz 1/4"**

**w trwałej walizce.**

* Trwałe chromowe wykończenie odporne na rdzę.
* Sześciokątne nasadki 1/2" z systemem przenoszącym obciążenia na większą powierzchnię śruby, co zapobiega uszkodzeniom i zapewnia skuteczne odkręcenie zapieczonych śrub.
* Antypoślizgowa rękojeść.
* Trwała walizka z metalowymi zamkami.

 Zestaw 96 szt.:

* grzechotka 1/4” z antypoślizgową rękojeścią;
* uchwyt do bitów 1/4";
* przegub Cardana 1/4";
* pokrętło poprzeczne - rękojeść przesuwna 1/4”;
* pokrętka wkrętakowa do bitów 1/4”;
* nasadka 1/4”: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm;
* nasadka długa 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
* bity 1/4: 26 sztuk: płaskie, krzyżowe PH i PZ, TORX, HEX;
* grzechotka 1/2” z antypoślizgową rękojeścią;
* przedłużka 1.2” + adaptor 3/8” Dr.F x 1/2” M,
* nasadka 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm;
* nasadka długa 1/2": 14, 15, 17, 19mm;
* nasadka do świec 1/2”: 16, 21 mm;
* przedłużka 1/2” 125mm;
* przegub Cardana 1/2”;
* uchwyt do bitów 5/16” z wejściem kwadrat 1/2”;
* bity 5/16" 15 sztuk: płaskie, krzyżowe PH i PZ, TORX, HEX.

# Komplet kluczy nasadowych 12 szt.

# (komplet zawierający 150szt. nasadek i końcówek 1/4, 3/8, 1/2 kwadrat 4-32mm CV )

- Stal chromowo-wanadowa

- Klucze chromowane i polerowane

**W zestawie:**

- Nasadki sześciokątne 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Nasadki sześciokątne 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Nasadki sześciokątne 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Nasadki sześciokątne wydłużone 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- nasadki sześciokątne wydłużone 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- nasadki sześciokątne wydłużone 1/2": 16, 17, 18, 19, 22 mm
- nasadki 1/4" z gniazdem Torx: E4, E5, E6, E7, E8
- Nasadki 3/8" z gniazdem Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Nasadki 1/2" z gniazdem Torx: E20, E40
- Nasadki 1/4" z końcówkami:
\* Płaskie 4, 5.5, 6.5, 7;
\* PH 0, 1, 2; PZ 0, 1, 2;
\* HEX 3, 4, 5, 6;
\* Torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
\* Torx Security T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Rękojeść z grzechotką 1/4", 3/8" i 1/2" - 72 zęby
- Przegub uniwersalny 1/4", 3/8" i 1/2"
- Przedłużki 1/4": 50, 100 mm
- Przedłużka 3/8": 125mm
- Przedłużki 1/2": 125, 250mm
- Rękojeść przesuwna 1/4"
- Uchwyt do nasadek 1/4"
- Adapter 3/8" do końcówek 5/16"
- Adapter 1/2" do końcówek 5/16"
- Adapter 3/8" / 1/2" do rękojeści
- Nasadki do świec 18mm 3/8"
- Nasadki do świec 16, 21mm 1/2"
- Klucze imbusowe 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- Końcówki:
\* Płaskie 8, 10, 12;
\* PH 3, 4;
\* PZ 3, 4;
\* HEX 7, 8, 10, 12, 14;
\* Torx T40, T45, T50, T55, T60, T70;
\* Torx Security T40, T45, T50, T55, T60, T70

# 3. Komplet kluczy nasadowych 1 szt.

# (komplet zawierający 150EL 1/4 i 1/2 )

**Zestaw kluczy nasadowych, płasko-oczkowych, oczkowych i trzpieniowych obejmuje:**

* 10 szt. **nasadek 6 -kątnych metrycznych 1/4"**: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
* 10 szt. **nasadek 6 -kątnych calowych 1/4"**: 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2"
* 6 szt. **nasadek 6 -kątnych długich metrycznych 1/4"**: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
* 11 szt. **nasadek 6 -kątnych metrycznych 3/8"**: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
* 9 szt. **nasadek 6 -kątnych calowych 3/8"**: 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
* 6 szt. **nasadek 6 -kątnych długich metrycznych 3/8"**: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
* 2 szt. **nasadek do świec 3/8"**: 16mm, 21mm
* 22 szt. **nasadek 3/8" z końcówką bit**:
* - płaskie: 4, 5.5, 6.5 mm
* - krzyżowe phillips: #1, #2, #3
* - krzyżowe pozidriv: #1, #2, #3
* - TORX: T20, T30, T40
* - TORX wzmocnione: T45, T50, T55, T60
* - HEX : 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
* 8 szt. **nasadek 6 - kątnych E-TORX** : E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
* 4 szt. **nasadek 6 - kątnych udarowych metrycznych 1/2"**: 17, 19, 21, 23 mm
* 7 szt. **nasadek 12 - kątnych metrycznych 1/2"**: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
* 4 szt. **nasadek 12 - kątnych calowych 1/2"**: 15/16" 1" 1-1/16" 1-1/4"
* 6 szt. **nasadek 6 - kątnych długich metrycznych 1/2"**: 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
* 3 szt. - **profesjonalne grzechotki szybkomocujące**: 1/4" 3/8" 1/2"
* adapter do bitów 1/4"
* rękojeść wkrętakowa 1/4"
* przedłużka 1/4" o długości 4"
* 2 szt. - przedłużki 3/8" z blokadą o długościach: 3", 6"
* przedłużka 1/2" o długości 5"
* przedłużka 1/2" z blokadą o długości 10"
* 3 szt. - przeguby uniwersalne: 1/4", 3/8", 1/2"
* 10 szt. - **zestaw kluczy trzpieniowych HEX**
* 12 szt. - zestaw **kluczy płasko - oczkowych**: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
* 3 szt. - **klucze oczkowe dwustronne z grzechotką** : 8x10 mm, 12x13 mm, 17x19 mm

# 4. Komplet kluczy nasadowych 6 szt. (komplet zawierający 155 EL. 3/8"  i 1/4")

Elementy wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej chromo-wanadowej, wykończenie galwaniczne, matowe. Całość w wygodnej walizce.

Zawartość zestawu

* nasadki 1/4' sześciokątne krótkie: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14 mm;
* nasadki 1/4' sześciokątne długie ( 50 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm;
* nasadki 3/8' sześciokątne krótkie: 10; 11; 12; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
* nasadki 3/8' sześciokątne długie (63 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm;
* nasadki 1/2' sześciokątne krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;
* nasadki 1/2' sześciokątne długie ( 77 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm;
* nasadki 1/4" z gniazdem Torx: E4, E5, E6, E7, E8
* nasadki 3/8" z gniazdem Torx: E10, E12, E14, E16, E18
* nasadki 1/2" z gniazdem Torx: E20, E22, E24
* nasadki do świec 1/2': 16, 21 mm;
* nasadka do świec 3/8': 16mm;
* grzechotka teleskopowa 1/4" (72 zębów)
* grzechotka teleskopowa 3/8" (72 zębów)
* grzechotka teleskopowa 1/2" (72 zębów)
* przegub kardana 1/4';
* przegub kardana 3/8';
* przegub kardana 1/2';
* przedłużki 1/4": 50, 100mm
* przedłużki 3/8": 75, 150mm
* przedłużki 1/2': 125, 250 mm;
* adapter 3/8" do końcówek 10mm
* adapter 1/2" do końcówek 10mm
* uchwyt do nasadek 1/4"
* klucze imbusowe 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3mm
* Bity 1/4': PH 0, 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3; płaskie: 3; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7 mm; imbus: 3, 4, 5, 6, 7 mm; torx 6 - kątny: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
* Bity 3/8': imbus: 6, 7, 8, 9, 10 mm; torx 6 - kątny: T45, T47, T50, T55, T60
* bity (długość 30 mm): PH 2, 3 ; PZ 3, 4; imbus: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; torx 6 - kątny z otworem: TH20, TH25, TH30, TH40, TH45, TH50, TH55; spline: M5, M6, M8, M10, M12
* Opakowanie: plastikowa walizka.