Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wniosku 0700-ZPRO.2300.5.2021

1. **Kosa spalinowa x 3 szt.**

(M)

Pojemność Skokowa: 25,4cm³

Moc silnika: 0,77 kW (1,1 KM)

Gwint wrzeciona: M10 x 1,25LH

Pojemność zbiornika: 0,6l

Paliwo: E95

Wymiary (D x S x W): 1765 x 368 x 293mm

Waga (EPTA): 5,2kg

Standardowe narzędzie tnące: 2-zębny nóż tnący, 2-.żyłkowa głowica tnąca

NAZWA: 4-SUWOWA KOSA SPALINOWA

**Opis**

Cichy i mocny silnik o pojemności 24,5 cm³ z bardzo niską emisją spalin,

niewielka waga, uchwyt typu pętla, przesuwne uchwyty rękojeści zwiększające zakres regulacji oraz komfort użytkowania

### WYPOSAŻENIE:

**2 - ZĘBNY NÓŻ TNĄCY**

**2 - ŻYŁKOWA GŁOWICA TNĄCA**

**OSŁONA TARCZY TNĄCEJ**

**PAS BARKOWY**

**KOMPLET KLUCZY**

# 2. Wiertarko wkrętarka x 3 szt.

## Dane techniczne:

* Zasilanie: **Akumulatorowe**
* Typ akumulatorów: **Li-Ion18V XR**
* Liczba akumulatorów: **2**
* Pojemność akumulatora: **2Ah**
* Ilość biegów: **2**
* Prędkość obrotowa na Ibiegu: **0-600 obr./min**
* Prędkość obrotowa na IIbiegu: **0-2000 obr./min**
* Max średnica wierceniaw drewnie: **38mm**
* Max średnica wierceniaw stali: **13mm**
* Typ silnika: **Bezszczotkowy**
* Maxmoment obrotowy : **60Nm**
* Zakresuchwytu wiertarskiego: **1,5-13mm**
* Rodzajuchwytu wiertarskiego : **Szybkozaciskowy, metalowy**
* Wagazakumulatorem: **1,23kg**
* Opakowanie: **Typ TSTAK**

## Dodatkowe informacje:

* Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2 Ah XR w technologii litowo-jonowej
* Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewniająca doskonałą wydajność
* Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwalająca na pracę w ciasnych przestrzeniach.
* Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływające na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
* 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwalająca na precyzyjną pracę w wielu materiałach
* Inteligenty wyzwalacz spustowy pozwalający na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
* Jasno świecące dioda LED z funkcją opóźnienia wygaszenia dające lepszą widoczność pola pracy oraz pełnią w razie potrzeby funkcję latarki
* Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększający komfort użytkownika
* Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwalające na ich szybki montaż i demontaż
* Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewniający dodatkową wygodę
* Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

# 3.Wiertarka Udarowa x 3 szt.

Charakterystyka produktu:

* Wzmocniona przekładnia zębata cechująca się wysoką trwałością
* Smukła obudowa przekładni z aluminium dobrze odprowadzająca ciepło
* Pokrętło regulacji obrotów pozwalające dostosować tempo pracy do potrzeb
* Przełącznik obrotów umożliwiający zmianę kierunku pracy wrzeciona
* Uchwyt wiertarski na kluczyk gwarantujący pewne zamocowanie osprzętu
* Boczna rękojeść pomocnicza zwiększajaca kontrolę nad narzędziem podczas pracy

Dane techniczne:

* Zasilanie: sieciowe
* Moc znamionowa: 720W
* Prędkość obrotowa bez obciążenia na 1./2. biegu: 0-1200/0-2900 obr./min
* Częstotliwość udarów na 1./2. biegu: 0-24000/0-58000 ud./min
* Typ uchwytu: zębaty uchwyt wiertarski 1,5-13mm
* Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm (1. bieg), 8mm (2. bieg)
* Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 40mm (1. bieg), 25mm (2. bieg)
* Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 20mm (1. bieg), 13mm (2. bieg)
* Długość całkowita: 362mm
* Masa: 2,5kg

Wyposażenie podstawowe:

* Rękojeść boczna
* Uchwyt wiertarski na kluczyk 13mm
* Ogranicznik głębokości
* Kluczyk do uchwytu wiertarskiego
* Wkład do walizki
* Walizka systemowa

**4. Kosiarka spalinowa  5km 60 l x 1 szt.**

* Szerokość koszenia [mm]: 500
* Pojemność kosza [l]: 60
* Napęd: Tak
* Pojemność silnika [cm3]: 160
* Regulacja wysokości koszenia: 4-stopniowa
* Rodzaj kosiarki: Kosiarka spalinowa
* Moc maksymalna silnika [KM]: 5
* Szerokość koszenia [mm]: 500
* Zakres regulacji koszenia [mm]: 15 - 90
* Pojemność kosza [l]: 60
* Poziom hałasu [dB]: 96
* Rozmiar koła przód [cm]: 20
* Rozmiar koła tył [cm]: 20
* Koła łożyskowane: Tak
* Pojemność zbiornika paliwa [l]: 1
* Napęd: Tak
* Konstrukcja: Aluminiowa obudowa
* Waga [kg]: 40
* Typ silnika: Czterosuwowy
* Pojemność silnika [cm3]: 160
* Rozrusznik: Nie
* Funkcje dodatkowe: Brak
* Regulacja wysokości koszenia: 4-stopniowa
* Rozdrabnianie: Tak
* Wyrzut boczny: Nie
* Wyposażenie: Kosz na trawę
* Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna

**5. Pilarka spalinowa moc 2,8 kw/3,8KM** **x 1 szt.**

Moc KM 3,8

Moc kW/KM 2,8/3,8

Pojemność skokowa cm³55,5

Długość prowadnicy cm40

Ciężar kg  5,6

Ciężar zestawu kg  6,6

Maksymalna długość prowadnicy cm 45

Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 2

Podziałka piły łańcuchowej 3/8 "

Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4,5/4,5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 116

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)  103

**6. Zestaw podkaszarka /nożyce do żywopłotu x 1 szt.**

* Zestaw składający się z podkaszarki i nożyc do żywopłotu oraz akumulatora i ładowarki. Lekka, wygodna i łatwa w obsłudze podkaszarka akumulatorowa do przycinania krawędzi trawnika lub małych obszarów wyższej trawy. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu są lekkie, łatwe w obsłudze i wystarczająco ciche do sezonowego użytkowania w obszarach mieszkalnych.
* [CECHY PRODUKTU](https://gardenlandsc.pl/husqvarna-akumulatorowe-wykaszarki-i-podkaszarki/135-zestaw-akumulatorowy-podkaszarka-115il-nozyce-do-zywoplotu-husqvarna-115ihd45.html#idTab2)

### ****Podkaszarka akumulatorowa:****

Głowica żyłkowa

Zalecana maksymalna średnica gałęzi 25 mm

Rodzaj przekładni (przełożenie) 13

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni 1.3 m/s²

Równoważny poziom drgań(ahv, eq) prawy uchwyt 1.926 m/s²

Ciśnienie akustyczne na słuch operatora 78 dB(A)

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana90 dB(A)

Waga z akumulatorem 4.0 kg

**nożyce do żywopłotu:**

**Dane techniczne:**

Zalecana maksymalna średnica gałęzi - 25 mm

Prędkość robocza - 3000 cięcia/min

Napięcie akumulatora - 36 V

Długość listwy - 45 cm

Odstęp między zębami - 25 mm

Waga (bez akumulatora) - 3.2 kg

Waga z akumulatorem - 4.0 kg

Całkowita długość z listwą tnącą - 101.5 cm

Przełożenie - 13

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana - 90 dB(A)

# 7.Wiertarka Udarowa x 6 szt.

Moc znamionowa: 680W

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2800obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 44800/min

Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: 16mm

Zakres mocowania: 1,5 - 13mm

Wymiary (długość całkowita): 303mm

Waga (EPTA): 2,0kg

szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm

walizka z tworzywa

walizka systemowa

wkład do walizki

Opis

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

Uchwyt wiertarski szybkomocujący

Obroty w prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika

Dźwignia zmiany trybu pracy

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

W walizce