**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu**

 **nr 0700-OP.2300.345.2018**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup 108 sztuk przemysłowych drabin aluminiowych wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie.**

Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych materiałów bądź producentów czy marek, dotyczące określonych modeli, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Zastosowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i zmniejszać zasad oraz rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia lub w rozwiązaniach alternatywnych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne dokumenty zawierające opisy techniczne i/lub funkcjonalne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i wykazać w ofercie ich równoważność załączając stosowne dokumenty.

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt porównywalny z produktem wskazanym przez Zamawiającego, tj. o takich samych bądź lepszych funkcjach użytkowych, parametrach i cechach jakościowych, w stosunku do wskazanego oryginału produkowanego przez jego producenta. Produkt równoważny musi się także cechować identyfikowalną nazwą (marką) producenta.

W celu weryfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę materiału równoważnego, Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą do złożenia szczegółowego opisu produktu równoważnego.

**Wszystkie drabiny muszą posiadać zgodność z polskimi normami, normami bezpieczeństwa, jak również posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa dopuszczenia do stosowania, o ile takie są wymagane.**

**1. Drabina Wielofunkcyjna 3x6 TŁOCZONA (54 sztuki) opis:**

* Marka drabin: **DRABEST** (lub równoważny)
* Maksymalne obciążenie: **150kg**
* Długość całkowita: **3,71 m**
* Stabilne i mocne podłużnice aluminiowe o wymiarach profila: **58 x 25 mm** (w drabinach 6-11 szczebli), **75 x 30 mm** (w drabinach 12-14 szczebli)
* **Stabilizator we wszystkich** modelach drabin 3- elementowych
* **Haki** zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny
* **Odporne pasy** zabezpieczające przed nadmiernym rozłożeniem się drabiny
* Specjalne **stopki antypoślizgowe**
* **Ryflowane szczeble** zwiększają bezpieczeństwo
* Aluminiowa **drabina do wszechstronnych zastosowań**: jako drabina przystawna, rozsuwana, wolnostojąca

**2. Drabina Aluminiowa 5 Stopni + HAK na wiadro (54 sztuki) opis:**

* Marka drabin: **DRABEST** (lub równoważny)
* Maksymalne obciążenie: **150kg**
* Długość całkowita: **1,68 m**
* Stabilne i mocne **podłużnice** aluminiowe o wymiarach kabłąk **40 x 20 mm**, podpora **33 x 20 mm**
* Duży, bezpieczny **podest roboczy** o wymiarach **25 x 25 cm**
* Szerokie na 80 mm **stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi**
* Wysoki na 600 mm **pałąk** zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
* **Stopnie** przynitowane do podłużnic
* Specjalne **stopki antypoślizgowe**
* Drabiny wyposażone w półkę na narzędzia