*Załącznik nr 1 do formularza oferty*

**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE**

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny oferty jest spełnienie wszystkich minimalnych wymagań zgodnych z Załącznikiem nr 1 do umowy oraz cena każdego oferowanego samochodu nie może być wyższa niż **39 819,50 zł brutto** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 50/100):

Samochód nr 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA** | **ZGODNOŚC / PARAMETR\*** | |
| samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK | NIE |
| rodzaj nadwozia: zamknięte – 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatback), 5-osobowe |  | |
| rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm |  | |
| długość pojazdu nie mniejsza niż 3600 mm |  | |
| wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm |  | |
| szerokość pojazdu (liczona bez lusterek zewnętrznych) nie mniejsza niż 1500 mm |  | |
| pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 5 osób |  | |
| kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy |  | |
| poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK | NIE |
| system zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS | TAK | NIE |
| autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  | |
| wspomaganie układu kierowniczego | TAK | NIE |
| silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 900 cm3 i nie większej niż 1250 cm3 |  | |
| moc silnika nie mniej niż 65 KM |  | |
| średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 5,5 l/100 km |  | |
| emisja dwutlenku węgla nie większa niż 130 g/km oraz emisja zanieczyszczeń zgodna z dyrektywą CEE EURO 6 |  | |
| skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa |  | |
| klimatyzacja | TAK | NIE |
| fabrycznie zamontowane radio | TAK | NIE |
| gwarancja producenta na perforację nadwozia minimum 8 lat | TAK | NIE |

Samochód nr 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA** | **ZGODNOŚC / PARAMETR\*** | |
| samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK | NIE |
| rodzaj nadwozia: zamknięte – 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatback), 5-osobowe |  | |
| rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm |  | |
| długość pojazdu nie mniejsza niż 3600 mm |  | |
| wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm |  | |
| szerokość pojazdu (liczona bez lusterek zewnętrznych) nie mniejsza niż 1500 mm |  | |
| pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 5 osób |  | |
| kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy |  | |
| poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK | NIE |
| system zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS | TAK | NIE |
| autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  | |
| wspomaganie układu kierowniczego | TAK | NIE |
| silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 900 cm3 i nie większej niż 1250 cm3 |  | |
| moc silnika nie mniej niż 65 KM |  | |
| średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 5,5 l/100 km |  | |
| emisja dwutlenku węgla nie większa niż 130 g/km oraz emisja zanieczyszczeń zgodna z dyrektywą CEE EURO 6 |  | |
| skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa |  | |
| klimatyzacja | TAK | NIE |
| fabrycznie zamontowane radio | TAK | NIE |
| gwarancja producenta na perforację nadwozia minimum 8 lat | TAK | NIE |

\* - odpowiednio zaznaczyć lub wpisać parametr