**Załącznik nr 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopertownic – 2 szt. do OR KRUS w Krakowie
ul. Bratysławska 1a oraz PT KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8.
2. Minimalne wymagania parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla kopertownicy:
	1. szybkość kopertowania, obejmująca składanie, pakowanie, zaklejenie/godzinę – min. 3.800 kopert,
	2. limit zakopertowań – min. 40.000 miesięcznie,
	3. podajnik automatyczny A4 – min. 3 szt.
	4. podajnik ulotek formatu koperty – min. 325 szt. 80 g/m2
	5. pojemność podajnika dokumentów – min. 325 kartek 80 g/m2
	6. moduł grupujący dokumenty przed złożeniem ich do koperty,
	7. pojemność podajnika kopert - min. 325 kopert,
	8. max. ilość kartek do koperty - 10 szt. dla kopert C5,
	9. format kopert C5 do C6, zgodnie z normą PN-ISO 269:2000 Koperty korespondencyjne - Oznaczenia i wymiary,
	10. czujnik zacięć i podwójnego pobrania,
	11. możliwość rozbudowy o skaner kodów OMR, BCR, DataMatrix,
	12. graficzny (kolorowy) ekran dotykowy umożliwiający proste tworzenie zadań, czytelne przedstawianie stanu pracy maszyny oraz prezentacji błędów,
	13. obsługa poczty dziennej,
	14. możliwość podłączenia do Terminala Pocztowego.
3. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, tzn. nie starsze niż 6 miesięcy i nie przewidziane do wycofania z produkcji, pochodzić z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu. Numer seryjny urządzenia musi rozpoczynać się od cyfr 19.
4. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi być przeznaczona przez producenta do sprzedaży na danym rynku lub pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.
5. Kopertownica musi być dostarczona razem z:
	1. wymaganym oryginalnym oprogramowaniem,
	2. niezbędnym wyposażeniem (kabel zasilający, sterowniki urządzenia itp.),
	3. instrukcją obsługi w języku polskim (zawierająca miedzy innymi: zasady obsługi operatorskiej urządzenia oraz zasady konserwacji urządzenia),
	4. kartą gwarancyjną,
	5. oświadczenie producenta o legalności źródła pochodzenia.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji producenta na dostarczony sprzęt.
7. Wraz z dostarczeniem sprzętu, Wykonawca dokona jego konfiguracji i instalacji
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w ramach przedmiotowego zamówienia przeprowadzi tzw. instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonania dostawy sprzętu.
8. Warunkiem odbioru Urządzeń przez Zamawiającego jest połączenie zdalne urządzeń
z serwisem fabrycznym lub autoryzowanym producenta.
9. Kopertownice należy dostarczyć w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy do siedzib Zamawiającego.
10. Wymagane jest telefoniczne uzgodnienie godziny dostawy sprzętu do Zamawiającego:

Janusz Janik – 519-319-140, Marcin Starek – 501-490-924.

1. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania Producentowi błędów w działaniu oprogramowania urządzenia, oraz możliwość pobierania aktualizacji bezpośrednio od producenta oraz poprzez wskazanego przez niego autoryzowanego dystrybutora. Wykonawca musi wskazać osobę kontaktową w serwisie fabrycznym producenta lub certyfikowanego pracownika autoryzowanego serwisu.