*Załącznik nr 2 do Umowy*

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. **Rękawice chemiczne nitrylowe,** parametry odporności chemicznej wg normy EN374-3,   
   J: n-Heptan – 6 (czas przebicia ponad 420 min). K: zasada sodowa 40% - 6 (czas przebicia ponad 420 min). CATFISH lub równoważny - 178 par.
2. **Skrzynka narzędziowa,** rozmiar 22 cale, wyjmowana tacka, ładowność 20 kg, aluminiowy składany uchwyt. HOGERT lub równoważny - 140 sztuk.
3. **Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC/MP**, masa środka gaśniczego 4 kg, skuteczność gaszenia 27A 144 B C, zakres temperatur stosowania: -30 c/ +60C. OGNIOCHRON lub równoważny - 140 sztuk.
4. **Półmaska ochronna**, rozmiar średni, wykonana z elastomeru, rodzaj złącza: bagnetowe, rodzaj taśm nagłowia: 4 punktowa, spełnia specyfikacje EN 140:1999. 3M 6200 lub równoważny - 140 sztuk.
5. **Filtr przeciwpyłowy**, P3 – skuteczność filtracji 99,95%, zastosowanie przed cząstkami stałymi ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3. 3M 5935 lub równoważny - 140 sztuk.
6. **Zestaw narzędziowy 3/8” komplet, składający się z 22 el. /** YT-38561 Yatolub równoważny - 39 sztuk.
7. **Listwa magnetyczna do zawieszania narzędzi,** stalowa, wypełniona silnym magnesem, długość 460 mm, utrzymuje ciężar do 13 kg**.** HOGERT lub równoważny - 38 sztuk.
8. **Kompletny kask ochronny z przyłbicą i ochronnikami**. Kask wykonany ze sztucznego tworzywa ABS, ochrona siatkowa, ochronniki słuchu wykonane z ABS. VERTO lub równoważny - 38 sztuk.
9. **Nauszniki przeciwhałasowe**, materiał ABS, wygłuszenie : SNR: 32dB, H: 37 Db, m: 29 dB, L: 22Db, płynna regulacja wysokości, norma 352-1. LAHTI PRO lub równoważny - 38 sztuk.
10. **Wiertarko-wkrętarka 18V**, metalowe przekładnie, 21+1 pozycja sprzęgła,   
    2x akumulator Li-ION 1.5 Ah, ładowarka. TRYTON TFV18B2 lub równoważny -   
    8 sztuk.
11. **Zestaw narzędziowy 1/4” komplet składający się z 56 szt**. YT-14501 YATO lub równoważny- 2 sztuki.
12. **Wiertarko-wkrętarka, napięcie akumulatora 20V**,2-biegowa przekładnia, 21+1 ustawień zakresu momentu obrotowego1x akumulator Li-ION 1.5 Ah, ładowarka TRYTON TJV10AL lub równoważny - 2 sztuki.
13. **Zestaw narzędziowy komplet składający się z 89 szt.,** zawiera zestaw nasadek, końcówek wkrętakowych i akcesoriów1/4” i ½”, mechanizm zapadkowy grzechotki (72 zęby) wykonany ze stali stopowej chromowo-molibdenowej. HOGERT HT1R424 lub równoważny - 1 sztuka.
14. **Wiertarko-wkrętarka,** bezszczotkowa, napięcie akumulatora 12V, 2 akumulatory Li-Power (12 V / 2,0 Ah), Ładowarka SC 30, Regulowany moment obrotowy: 0.5-5Nm, Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 18Nm. METABO POWERMAXX BS 12 BL lub równoważny -1 sztuka.