Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

**Opis przedmiotu zamówienia**

**na zakup wraz z montażem dwóch zestawów urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczenia archiwum zakładowego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tczewie, jednego urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia technicznego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chojnicach oraz jednego urządzenia klimatyzacyjnego do pokoju biurowego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kwidzynie.**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 2 zestawów urządzeń klimatyzacyjnych do Archiwum Zakładowego w budynku PT Tczew oraz po jednym komplecie urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczenia technicznego w PT KRUS w Chojnicach i do pokoju biurowego w PT KRUS w Kwidzynie.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

zakup, montaż i uruchomienie nowych jednostek urządzeń klimatyzacyjnych w:

1) PT KRUS Tczew, ul. Bałdowska 16, 83-110 Tczew**;**

2) PT KRUS Chojnice, ul. Łużycka 3, 89-600 Chojnice;

3) PT KRUS Kwidzyn, ul. Ogrodowa 6, 82-500 Kwidzyn

**3**. Warunki gwarancji – minimum 36 miesięcy.

**4**. Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.

**5**. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.

**6.** Specyfikacja na wymianę klimatyzatorów obejmuje m.in.:

1. zakup i montaż nowych klimatyzatorów,
2. dobór mocy urządzeń na podstawie wizji lokalnej,
3. napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
4. uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacyjnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5. wykonanie próby szczelności
6. Wykonawca dokona pomiarów zamontowanych, nowych urządzeń,
7. Wykonawca przeszkoli pracowników z obsługi urządzeń.
8. Demontaż i utylizację 2 niesprawnych urządzeń klimatyzacyjnych z PT KRUS Chojnicach i PT KRUS Kwidzynie.

**7.** Parametry techniczne pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane nowe urządzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejsce/Rodzaj pomieszczenia/  Pokoje biurowe | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia |
| I. | Dach | - | - |
| 1. | Składnica akt | 36 m2 | 3,05 m |
| 2. | Archiwum B1 | 36 m2 | 3,05 m |
| 3 | Archiwum B2 | 16 m2 | 3,05 m |
|  | Archiwum A | 16 m2 | 3,05 m |
|  |  |  |  |
| II. | PT Chojnice | | |
| 3. | Pomieszczenie  techniczne | 7 m2 | 3,00 m |
| III. | Pt Kwidzyn | | |
| 4. | Pokój 9 A | 20 m2 | 2,50 m |
|  |  |  |  |
| IV. | Demontaż urządzeń w PT Chojnice | - | - |
| V. | Demontaż urządzeń w  PT Kwidzyn | - | - |

**Uwaga! Jednostka zewnętrzna nie może zostać zamontowana na elewacji budynku.**

**8.** Zamawiający zaleca dokonanie obowiązkowej wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji, które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

**9.** Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W sprawie wizji lokalnej należy się kontaktować z Panią Katarzyną Warczak-Klas, e.mail: [katarzyna.warczak-klas@krus.gov.pl](mailto:katarzyna.warczak-klas@krus.gov.pl) Tel. 58 340 70 32

**10.** Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS w godzinach 7:00-15:00. W związku, z czym, wszystkie prace muszą być wykonywane tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.

**11.** Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

**12.** Termin realizacji zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.