Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
0400-OAG.263.8.3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do postępowania na  wykonanie usługi przeglądu, konserwacji, serwisu oraz napraw klimatyzatorów w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz podległych Placówkach Terenowych.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i serwisu oraz napraw klimatyzatorów w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz w podległych Placówkach Terenowych. 
2) Zakres usług serwisowych dotyczących  jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzatorów obejmuje m.in.:
a) czyszczenie i przegląd obudowy urządzeń,
b) przegląd elementów elektrycznych i połączeń systemu,
c) ocenę stanu technicznego jednostek i ich połączeń,
d) czyszczenie jednostek wewnętrznych (parowników) i zewnętrznych (skraplaczy) środkami grzybobójczymi, antybakteryjnymi   i przeciwwirusowymi 
e) czyszczenie i dezynfekcja filtrów klimatyzatorów,
f) czyszczenie wentylatorów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
g) [bookmark: _GoBack]sprawdzenie ciśnienia i szczelności układu chłodzącego, 
h) sprawdzenie drożności układu odprowadzania skroplin, 
i) test poprawności działania jednostek zakończony sporządzeniem protokołu, 
j) wymianę baterii pilota,
k) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych wraz z podaniem ilości urządzeń, w których należy uzupełnić czynnik chłodniczy dla każdej jednostki KRUS.
3) Po wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokoły określające stan techniczny urządzeń klimatyzacyjnych oraz przedstawi Zamawiającemu wyceny kosztów naprawy poszczególnych urządzeń w których doprecyzuje:
a) stwierdzone nieprawidłowości, 
b)  stan techniczny urządzeń,
c) konieczności dokonania napraw, remontów, modernizacji,
d) usterki wykraczające poza zakres prac objętych przedmiotem umowy,
e) inne sytuacje mające wpływ na bezpieczną, ciągłą pracę systemów klimatyzacji. 
4) Uzupełnienie klimatyzatorów czynnikiem chłodzącym rozliczane będzie, na podstawie ilości zużytego czynnika zgodnie z informacją zawartą w protokole odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5) W przypadku stwierdzenia awarii w którymś z obiektów Zamawiającego, Wykonawca dokona demontażu/montażu uszkodzonych urządzeń, części lub podzespołów. Zamawiający pokryje koszty zakupu nowych urządzeń/części oraz koszty ich demontażu/montażu zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę każdorazowo przygotowaną wyceną. 
6) Zgłoszenie awarii w obiektach Zamawiającego będzie się odbywać telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę. 
7) Po zgłoszeniu awarii Przedstawiciel Wykonawcy w ciągu 24 godzin stawi się w obiekcie Zamawiającego celem dokonania weryfikacji zgłoszenia i niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu prognozowane koszty jej usunięcia – wycenę. 
8)   Po akceptacji kosztów przez Zamawiającego awaria zostanie niezwłocznie usunięta. 
9) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja postępowania, w tym  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 
10) W przypadku wykrycia uszkodzeń urządzeń podczas realizacji umowy i konieczności ich naprawy lub wymiany, [image: ]zakup i dostawa części do urządzeń wymaganych do usunięcia awarii zostanie rozliczona na podstawie oddzielnej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół potwierdzający wykonanie naprawy podpisany obustronnie. 
11) Zamawiający posiada 119 sztuk klimatyzatorów następujących producentów: Daikin, Fuji Electric, LG, Sharp, Lenox, Haier Pearl oraz Mistral zgodnie z ilością i specyfikacją określoną poniżej:  
	
	
	
	

	L.p.
	Wydajność chłodnicza/ grzewcza zamontowanego urządzenia
	Jednostka zewnętrzna (marka/typ/seria)
	Jednostka wewnętrzna (marka/typ/seria)
	Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego w instalacji
	Miejsce zainstalowania


	1
	3,5 kW
	FUJI EL. RO-14UAC
	FUJI EL. RS-14UA
	R410A 1,10 kg
	PT Kwidzyn

	2
	2,25 kW
	FUJI EL. RO-7FC
	FUJI EL. RS-7FC
	R410A 0,90 kg
	PT Kwidzyn

	3
	3,5 kW
	FUJI EL. RO-14UAC
	FUJI EL. RS-14UA
	R410A 1,10 kg
	PT Kwidzyn

	4
	3,5 kW
	FUJI EL. RO-14UAC
	FUJI EL. RS-14UA
	R410A 1,10 kg
	PT Kwidzyn

	5
	4,5 kW
	FUJI EL. RO-14UC
	FUJI EL. RS-14UC
	R410A 1,10 kg
	PT Kwidzyn

	6
	2,9kW
	FUJIEL.RO-9UB
	FUJIELRS9-UB
	R410A 1,1 KG
	PT Kwidzyn

	7
	3,6 kW
	HAIER /1U12BE8ERA
	HAIER / TNL-9
	R410A 0,78 kg
	PT Człuchów

	8
	2,5/2,5 kW
	MultiSplit HAIER 5kW
	Haier Pearl
	R32
	PT Chojnice

	9
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	10
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	11
	3,6 KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	12
	3,6 KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	13
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	14
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	15
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	16
	3,6  KW
	LG ARNU12GSBL.4
	LG ARNU12GSBL.4
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	17
	3,5  KW
	LG SMART INVERTER
	P18EN.NSK(USNW186K3AO)
	R410A 0,44 kg
	PT Malbork

	18
	7,1/8,0 kW
	FUJITSU/AOY24
	FUJITSU/AUYF24LBL
	R410A 1,70 kg
	PT Bytów

	19
	9/11 kW
	FUJITSU/AOYA36LFTL
	FUJITSU/ARYA36LBTU
	R410A 2,10 kg
	PT Bytów

	20
	3,7/4,0 kW
	FUJITSU/AOY12UGBC
	FUJITSU/ASY12USBCW
	R410A 0,97 kg
	PT Bytów

	21
	 
	AIRWELL HKD18-N11
	 
	R410A
	PT Słupsk

	22
	 
	FUJITSU ASY 12 LB
	 
	R410A
	PT Słupsk

	23
	 
	FUJITSU AWY24UBBJ
	 
	R410A
	PT Słupsk

	24
	 
	FUJITSU AOY24UNBNL
	FUJITSU AWY24UBBJ
	R410A
	PT Słupsk

	25
	2,5 kW
	AIRWELL/YKD09-H11
	AIRWELL/HK009-N11
	R410A
	PT Lębork

	26
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	27
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	28
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	29
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	30
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	31
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Kartuzy

	32
	3,25 kW
	FUJI/RS-12UD
	FUJI/RO12UD
	R410A 0,75 kg
	PT Kartuzy

	33
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Tczew

	34
	3,3 kW
	DAIKIN/RN35DAV3B
	DAIKIN/FTN35DAV3B
	R410A 1,00 kg
	PT Tczew

	35
	2,5/2,7 kW
	 
	Lennox
	R410A 0,74 kg
	PT Tczew

	36
	6,23/6,4 kW
	DAIKIN/RXB60CV1B
	DAIKIN/FTXB60CV1B
	R410A 1,45 kg
	PT Tczew

	37
	2,5/2,7 kW
	 
	Lennox
	R410A 0,74 kg
	PT Tczew

	38
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	39
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	40
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	41
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	42
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	43
	5,0 kW
	DAIKIN/RXN50LV1B9
	DAIKIN/FTXN50LV1B9
	R410A 1,45 kg
	PT Kościerzyna

	44
	4,0 kW
	FUJI/ROR14LGC
	FUJI/RSA14LGC
	R410A 1,00 kg
	PT Kościerzyna

	45
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	PT Kościerzyna

	46
	2,2 kW
	FUJI EL. RS-7FC
	FUJI EL. RO-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	47
	2,2 kW
	FUJI EL. RO-7FC
	FUJI EL. RS-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	48
	2,2 kW
	FUJI EL. RS-7FC
	FUJI EL. RO-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	49
	3,2/3,9 kW
	FUJI EL. RO-12UD
	FUJI EL. RS-12UD
	R410A 0,75 kg
	PT Sztum

	50
	2,2 kW
	FUJI EL. RO-7FC
	FUJI EL. RS-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	51
	2,2 kW
	FUJI EL. RO-7FC
	FUJI EL. RS-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	52
	10,6/5,3 kW
	K40B-36HFN32H
	KWX-18KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	53
	10,6/2,6 kW
	K40B-36HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	54
	10,6/2,6 kW
	K40B-36HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	55
	12,3/2,6 kW
	KOE-42-HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	56
	12,3/2,6 kW
	KOE-42-HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	57
	12,3/2,6 kW
	KOE-42-HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	58
	12,3/2,6 kW
	KOE-42-HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	59
	7,9/2,6 kW
	K3OA-27HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	60
	7,9/2,6 kW
	K3OA-27HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	61
	7,9/2,6 kW
	K3OA-27HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	62
	12,3/2,6 kW
	KOE-42-HFN32H
	KWX-09KRHI
	R 32 0,55kg
	PT Sztum

	63
	2,2 kW
	FUJI EL. RO-7FC
	FUJI EL. RS-7FC
	R410A 0,55 kg
	PT Sztum

	64
	2,6/2,9 kW
	K20E-18HFN32H
	KWX-09HRGI
	R32 1,25kg
	PT Starogard Gd.

	65
	2,6/2,9 kW
	K20E-18HFN32H
	KWX-09HRGI
	R32 1,25kg
	PT Starogard Gd.

	66
	2,6/2,9 kW
	K20E-18HFN32H
	KWX-09HRGI
	R32 1,25kg
	PT Starogard Gd.

	67
	2,6/2,9 kW
	K20E-18HFN32H
	KWX-09HRGI
	R32 1,25kg
	PT Starogard Gd.

	68
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	69
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	70
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	71
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	72
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	73
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	PT Wejherowo

	74
	3,5 kW
	 Rotenso-Ukura/U35Xi R14
	Rotenso-Ukura/U35Xo R14
	R 32
	PT Wejherowo

	75
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	76
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	77
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	78
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	79
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2N1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	80
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	81
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	82
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	83
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	84
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXN25LV1B9
	DAIKIN/FTXN25LV1B9
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	85
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	86
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	87
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB60CV1B
	DAIKIN/FTXB60CV1B
	R410A 1,45 kg
	OR Gdańsk

	88
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	89
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	90
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	91
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	92
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	93
	3,3/3,5 kW
	DAIKIN/RXB35C2V1B
	DAIKIN/FTXB35C2V1B
	R410A 1,00 kg
	OR Gdańsk

	94
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C5V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	95
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	DAIKIN/RXB25C5V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	96
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	97
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	98
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25DAV3B
	DAIKIN/FTN25DAV3B
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	99
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2N1B
	DAIKIN/FTXB25C2N1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	100
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	101
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	102
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	103
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXS71B2VMB
	DAIKIN/FTKS71BVMB
	R410A 1,70 kg
	OR Gdańsk

	104
	3,3/3,5 kW
	DAIKIN/RKS35J2V1B
	DAIKIN/FTXS35J2N1B
	R410A 1,20 kg
	OR Gdańsk

	105
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	106
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	DAIKIN/RN25CVMB7
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	107
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	108
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	109
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB7
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	110
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB9
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	111
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RN25CVMB9
	DAIKIN/FTN25CVMB9
	R410A 0,79 kg
	OR Gdańsk

	112
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C5V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	113
	2,5/2,7 kW
	DAIKIN/RXB25C2V1B
	DAIKIN/FTXB25C2V1B
	R410A 0,74 kg
	OR Gdańsk

	114
	3,3/3,5 kW
	DAIKIN/RKS35F2V1B
	DAIKIN/FTKS35D3VML
	R410A 1,00 kg
	OR Gdańsk

	115
	3.5/8KW
	HAIER 3U70S2SR5FA
	HAIER AS25RBAHRA-PL 
	R32 2,2 kg
	OR Gdańsk

	116
	3.5/8KW
	HAIER 3U70S2SR5FA
	HAIER AS25RBAHRA-PL 
	R32 2,2 kg
	OR Gdańsk

	117
	2.5/8 KW
	HAIER 3U70S2SR5FA
	HAIER AS25RBAHRA-PL 
	R32 2,2 kg
	OR Gdańsk

	118
	2.5/8 KW
	HAIER 3U70S2SR5FA
	HAIER AS25RBAHRA-PL 
	R32 2,2 kg
	OR Gdańsk

	119
	2.5/8 KW
	HAIER 3U70S2SR5FA
	HAIER AS25RBAHRA-PL 
	R32 2,2 kg
	OR Gdańsk
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