Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Wymiana wykładziny podłogowej w płytkach w pokojach nr 19 i 22 oraz wykładziny PVC w pomieszczeniu socjalnym  w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach.
[bookmark: _GoBack]Wykaz pomieszczeń:
- pok. 19 – 25,45 m² – wykładzina dywanowa płytkowa – profil cokołowy – 20,70 mb
- pok. 22 -  20,87 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 20,70 mb
- pom. socjalne – 19 m²  - wykładzina PVC                     - profil cokołowy – 24,70 mb
  Razem: 65,32 m2                                                                         Razem: 66,10 mb
2. Wymiana wykładziny podłogowej w płytkach w pokojach nr 201, 202, 204, 104, 102, 101 oraz wykładziny PVC w pomieszczeniu serwerowni nr 203 w Placówce Terenowej KRUS w Nysie.
Wykaz pomieszczeń:
- pok. 201 – 23,36 m² - wykładzina dywanowa płytkowa - profil cokołowy – 22,44 mb
- pok. 202 - 21,61 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 18,66 mb
- pok. 204 - 27,03 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 21,62 mb
- pok. 104 - 27,20 m² - wykładzina dywanowa płytkowa -  profil cokołowy – 21,70 mb
- pok. 102 – 21,88 m² - wykładzina dywanowa płytkowa - profil cokołowy – 18,76 mb
- pok. 101 – aktownia – 22,77 m² - wykładzina PVC        - profil cokołowy – 20,40 mb
- pok. 203 - serwerownia -  17,15 m² – wykładzina PVC  - profil cokołowy – 16,90 mb
Razem: 161 m²                                                                            Razem: 140,48 mb 


3. Wymiana wykładziny podłogowej w płytkach w pokojach nr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, na korytarzu 3 piętra oraz wykładziny PVC w pomieszczeniu socjalnym na 3 piętrze w Oddziale Regionalnym  KRUS w Opolu.
Wykaz pomieszczeń:
- pok. 301 - 22 m² - wykładzina dywanowa płytkowa      - profil cokołowy – 18,02 mb
- pok. 302 - 22 m² - wykładzina dywanowa płytkowa      - profil cokołowy – 18,12 mb
- pok. 303 - 15 m² - wykładzina dywanowa płytkowa      - profil cokołowy – 15,40 mb
- pok. 304 - 27,03 m² - wykładzina dywanowa płytkowa - profil cokołowy – 20,92 mb
- pok. 305 - 31 m² - wykładzina dywanowa płytkowa      - profil cokołowy – 16,55 mb
- pok. 306 - 24,5 m² - wykładzina dywanowa płytkowa   - profil cokołowy – 20,48 mb
- pok. 307 - 20 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 18,72 mb
- pok. 308 - 16 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 19,26 mb
- pok. 309 - 26 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 19,94 mb
- pok. 310 - 22 m² - wykładzina dywanowa płytkowa  - profil cokołowy – 19,13 mb
- pok. 311 - pom. socjalne - 7,52 m² - wykładzina PVC + malowanie pomieszczenia -                                                                                - profil cokołowy – 11,56 mb
- korytarz 3 piętro – 49,45 m² - wykładzina dywanowa płytkowa 
                                                                                    - profil cokołowy – 39,49 mb
Razem: 282,50 m²                                                                   Razem: 237,59 mb

Zakres prac wykładzina dywanowa i PVC
       
1. Demontaż i zerwanie starej wykładziny
2. Usunięcie pozostałości kleju, skrobanie i oczyszczenie podłoża
3. Usunięcie pozostałości kleju, skrobanie i oczyszczenie podłoża
4. Przygotowanie podłoża – gruntowanie
5. Klejenie i montaż nowej wykładziny
6. Listwy przypodłogowe – materiał
7. Montaż listew wykończeniowych
8. Wyniesienie i utylizacja starej wykładziny + sprzątanie
9. Malowanie pomieszczenia socjalnego w OR Opole 
10. Wykonawca zobowiązany będzie do wyniesienia mebli i wyposażenia z pomieszczeń biurowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia prac objętych zamówieniem, a po ich zakończeniu – do ponownego wniesienia i ustawienia mebli oraz wyposażenia w miejscach pierwotnej lokalizacji. 
